大兴安岭地区呼玛县JH项目鸥浦乡

配套采石场建筑用凝灰岩矿开采方案评审意见书

受呼玛县自然资源局委托，黑龙江天之宇矿业咨询有限公司于2026年10月13日在（哈尔滨）组织专家，依据《黑龙江省矿产资源开采方案临时编制指南（非油气矿产）》和《黑龙江省资源厅出让登记矿种矿产资源开采方案临时审查指南（非油气矿产）》（黑自然资发[2024]53），对大兴安岭呼玛对俄经济贸易园区开发有限责任公司提交、黑龙江省水工环地质勘查技术服务有限责任公司编制的《大兴安岭地区呼玛县JH项目鸥浦乡配套采石场建筑用凝灰岩矿开采方案》（以下简称《开采方案》）进行了审查，评审专家组在阅读方案、查阅有关图纸资料、听取介绍、质疑和讨论的基础上，形成审查意见如下： 

一、方案编写能力审查 

开采方案编制单位的营业执照、项目负责人具有该矿开采方案的编制能力。 

二、开采储量确定的合理性审查 

《开采方案》依据的《大兴安岭地区呼玛县JH项目鸥浦乡配套采石场建筑用凝灰岩矿矿产资源储量检测报告》，于2025年10月1日经专家评审认定，可以作为编制开采方案的依据。 

评审备案边坡内资源量为314099m3，估算设计利用资源量为314099m3，估算设计可采储量298394m3，符合国家关于矿产资源开采限制、禁止要求等准入条件。 

三、开采区域审查

《开采方案》设计的开采区域合理，包含资源储量估算范围、露天剥离范围等。露天剥离范围的设置具有合规性和科学合理性。

申请开采区域未超出探矿权勘查区域（探矿权转采矿权的）或招拍挂/协议出让合同中确定的开采区域（直接出让采矿权的）。
开采区域不涉及各类禁止限制开采区域，与其他已设矿业权无重叠情况。
四、矿产资源开采与综合利用审查 

《开采方案》开采矿种的设定合理，是根据经评审的《大兴安岭地区呼玛县JH项目鸥浦乡配套采石场建筑用凝灰岩矿矿产资源储量检测报告》确定的单一矿产，综合考虑了矿床的规模、矿产资源开发的可行性、采矿技术条件和成本等因素。
《开采方案》设计根据矿区范围资源储量、矿体赋存条件、采矿工艺和市场需求等因素，拟建矿山生产规模为6.0万m3/年，估算矿山服务年限5年。设计矿山生产规模、服务年限符合要求。 

开采方式依据矿体赋存状况和地质地形条件，通过计算和论证，确定为露天开采；设计确定的生产系统分别为公路开拓、汽车运输；依据地质条件和开采技术，考虑采剥工程量、回采效率和资源回收率等方面的因素，确定的采矿方法为自上而下台阶式开采。采矿回采率为95%、矿石贫化率为0，符合设计规范要求，满足“三率”指标最新规定要求。总体开采技术先进可行，资源利用合理。 

五、选矿加工方案审查 

该矿不涉及选矿。

六、矿山用地情况审查 

《开采方案》采矿权申请项目用地不在国家划定的永久基本农田保护红线、生态保护红线、城镇开发边界等限制勘查开采矿产资源区域范围内，符合开采方案编制和相关规范要求。

七、说明与建议 

《开采方案》设计的各工艺技术和生产方案受诸多因素影响，当影响因素发生变化后，应及时设计调整相应方案并按规定进行报批。 

八、审查结论 

评审专家组经过讨论认为，本矿的开采方案编制内容符合《黑龙江省矿产资源开采方案临时编制指南（非油气矿产）》（黑自然资发[2024]53）要求，已按照专家意见修改完善并经专家组复核认定，同意通过审查。 
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