
矿区生态修复方案评审表
备案号：
	方案名称
	大兴安岭呼玛对俄经济贸易园区开发有限责任公司大兴安岭地区呼玛县JH项目鸥浦乡配套采石场建筑用凝灰岩矿矿区生态修复方案

	项目单位
	大兴安岭呼玛对俄经济贸易园区开发有限责任公司

	编制单位
	开复项目管理有限公司齐齐哈尔分公司

	专

家

评

审

意

见
	   一、编制的《大兴安岭呼玛对俄经济贸易园区开发有限责任公司大兴安岭地区呼玛县JH项目鸥浦乡配套采石场建筑用凝灰岩矿矿区生态修复方案》（以下简称《方案》）原则、目标和任务明确，按照《自然资源部关于进一步加强生产矿山生态修复监管工作的通知（征求意见稿）》的要求，开展了矿山生态环境调查，《方案》编制依据充分，格式符合要求。
二、该矿山为新建矿山，位于大兴安岭地区呼玛县鸥浦乡，隶属呼玛县管辖。矿区地理坐标（2000国家大地坐标系）为：东经125°51′18.68″-125°51′29.32″，北纬52°38′23.96″-52°38′31.13″矿区面积24287.2m2；矿区范围拐点坐标清楚；生产规模为6.0×104m3/年，可采资源量为298394m3。矿山基本情况清楚明确。
三、项目区面积与生态修复范围相同为24287.2m2，矿山服务年限5年，本方案服务年限8.5年。确定各范围、年限合理。
四、矿山位于花岗岩基浑园状丘陵，区内存在季节性冻土冻融现象，综合评价地质灾害现状评价为较轻。工程建设及开采会引发水土侵蚀、崩塌，可能遭受季节性冻土冻融地质灾害，地质灾害预测评价为较轻。
五、本矿山实施的工程主要为地貌重塑、土壤重构、植被重建，其中地貌重塑包括采矿场坡面清理、采矿场平台平整、设置围栏、设置警示牌工程措施；土壤重构包括表土养护、编织袋挡墙、排水沟、表土覆盖、培肥改良工程措施；植被重建包括栽植落叶松、林间撒播草籽工程措施。本矿山监测及管护措施主要有：矿山地质环境监测（地表位移及变形、地形地貌景观破坏）；土地资源监测（土地利用变化、土壤质量）；生态系统监测（复垦林地植被）；本次管护范围为复垦林地全部区域，总面积1.9679hm²，管护期限为3年。工程部署基本合理。
六、矿山生态修复工程经费估算与进度安排较合理。
七、编制的图件齐全，图面清晰，内容准确。
综上所述：该《方案》内容全面、详细，符合实际，具可操作性，基本达到了《自然资源部关于进一步加强生产矿山生态修复监管工作的通知（征求意见稿）》的要求。专家组同意原则通过本方案。


专家组组长签名：                 日期：   年   月   日



	评审专家名单
	姓名
	单位
	职称
	签名

	
	曲振平
	黑龙江省齐齐哈尔地质勘查院
	高级工程师
	

	
	周欣荣
	 黑龙江省齐齐哈尔地质勘查院
	高级工程师
	

	
	李小鹏
	黑龙江省齐齐哈尔地质勘查院
	高级工程师
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	自然资源主管部门审核意见
	





自然资源行政主管部门
                                      年   月   日
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